\documentclass[10pt]{article}
\usepackage{authblk}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T2A]{fontenc}
\usepackage[english,russian]{babel}
\usepackage[centering, paperwidth=17cm, paperheight=26cm, top=20mm, bottom=23mm, left=20mm, right=20mm]{geometry}
\usepackage{titlesec}
\usepackage{graphicx}
\date{}
%Здесь можно добавить необходимые для вас расширения
%Размер тезисов должен не превышать две страницы

\centerline{\bf Название работы} %Название работы
\centerline{Первый автор: Иванов А.Б.}
\centerline{Название института, город, страна}
\centerline{  \texttt{адрес электронной почты}}
\centerline{Второй автор: Петров В.Г.}
\centerline{Название института, город, страна}
\centerline{ \texttt{адрес электронной почты}}
\vskip0.5cm
\begin{document}

В настоящее время холодная формовка за счёт медленного режима ползучести является наиболее перспективной технологией обработки материалов и получения готовых изделий. Как при традиционных технологиях, так и при холодной формовке в деформируемом материале могут возникать локальные области пластического течения, существенно влияющие на процесс деформирования. Следовательно, при математическом моделировании таких процессов необходимо  учитывать как ползучесть материалов, так и возникновение и развитие в них пластических течений. Интенсивное формоизменение деформируемого материала приводит к необходимости применения теории больших деформаций. Таким образом, математическая модель, описывающая процессы холодной формовки, должна быть моделью больших деформаций, комплексно учитывающей упругие, пластические и вязкие свойства материалов.

Здесь в рамках модели больших деформаций \cite{Belykh,Burenin} строится решение краевой задачи о деформировании материала с нелинейными упругими, вязкими и пластическими свойствами, расположенного между жёсткими цилиндрами, при вращении внутреннего цилиндра. Полагается, что в течение всего периода нагружения в окрестности внутренней цилиндрической поверхности не происходит выполнения условия пластичности, стадия пластического течения отсутствует. Численное решение построенных дифференциальных уравнений в частных производных направлено на отыскание параметров напряжённо-деформируемого состояния среды.
В расчётах полагалось, что скорость движения внутренней цилиндрической поверхности сначала увеличивается, затем становится постоянной, потом уменьшается до нуля и далее равна нулю.
\begin{figure}[ht]
\begin{center}
 \includegraphics[width=.4\textwidth]{fig.eps}
\end{center}
\caption{Подпись к рисунку}
\end{figure}
\begin{eqnarray}
{\rm div}\,H=0
\end{eqnarray}

\begin{thebibliography}{2}

	\bibitem{Belykh}
	Белых С.В., Бормотин К.С., Буренин А.А., Ковтанюк Л.В., Прокудин А.Н.
	О больших изотермических деформациях материалов с упругими, вязкими и пластическими свойствами // Вестник ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. Серия: Механика предельного состояния, 2014. - № 4 (22). - С. 144-156.

	\bibitem{Burenin}
	Буренин А.А., Ковтанюк Л.В.
	Большие необратимые деформации и упругое последействие.
	Владивосток: Дальнаука, 2013. - 312 с.
	
\end{thebibliography}

\end{document}

